{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Indice","Operaciones"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Indice","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,2,23,2],[18,2,19,2],[11,1,23,1],[10,1,10,2],[11,2,12,2],[13,2,15,2],[16,2,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"OPERACIONES ESTADISTICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL"]
[null,"NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA"]
[null,"     - Ley 2/2005, de 1 de marzo, de Estadística de La Rioja"]
[null,"     - Decreto 9/2006, de 27 de enero, por el que se crea el Consejo Superior de Estadística de La Rioja y se aprueba el Rº que establece su organización, composición y funcionamiento"]
[null,"     - Decreto 13/2013, de 5 de abril,por el que se aprueba el Plan de Estadística de La Rioja para el periodo 2013-2016"]
[]
[]
[null,"OPERACIONES ESTADISTICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL"]
[]
[null,"OPERACIÓN ESTADISTICA",null,"Variables en estudio","Indicador físico","Servicio responsable"]
[null," 1. ESTADISTICA DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS ","1.1 NUMERO DE EDARS","Tratamiento Primario","nº"]
[null,null,null,"Tratamiento Secundario","nº"]
[null,null,"1.2. CAPACIDAD DE TRATAMIENTO TOTAL EN VOLUMEN Y CARGA","Capacidad de tratamiento","h-e"]
[null,null,null,"Capacidad de tratamiento","m3/año"]
[]
[null,null,"1.3 M3 DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS","Caudal de agua tratado","m3"]
[]
[null,null,"1.4 CANTIDAD DE FANGOS GENERADOS","Cantidad de fangos generados","Tn materia seca"]
[]
[null,null,"1.5 PORCENTAJE DE POBLAIÓN (EN HABITANTES EQUIVALENTES) CUYAS AGUAS RESIDUALES SON TRATADAS CON RESPECTO AL TOTAL DE POBLACIÓN.","Habitantes equivalentes tratados","%"]

{"sheet":"Operaciones","index":1,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["OPERACIONES ESTADISTICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y AGUA"]
["NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA"]
[]
[]
["OPERACIÓN ESTADISTICA:","ESTADISTICA DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS"]
[]
["VARIABLES DE ESTUDIO:","Nº EDAR, Capacidad de tratamiento en carga y volumen, caudal de agua tratado, fangos generados, habitantes equivalentes tratados"]
[]
["SERVICIO RESPONSABLE:","GESTIÓN Y CONTROL DE RESIDUOS"]
[]
[]
["NUMERO DE E.D.A.R.",2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015]
["Tratamiento primario",118,116,111,108,99,97,93,93,96,94]
["Tratamiento secundario",28,30,35,38,58,56,67,71,79,82]
["TOTAL nº E.D.A.R.",146,146,146,146,157,153,160,164,175,176]
[]
[]
["CAPACIDAD DE TRATAMIENTO",2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015]
["CARGA: h-e",723967,718814,806083,951658,974853,979834,988134,990637,991394,992994]
[]
["CAPACIDAD DE TRATAMIENTO",2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015]
["VOLUMEN: m3/año",57978425,58772300,65497425,74111425,76266750,76723000,77516145,77735145,77735335,77735735]
[]
[]
["CAUDAL DE AGUA TRATADO",2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015]
["m3",39398321,42541260,46124121,50987463,52284003,52475930,50237358,59505985,54039421,55349308]
[]
[]
["CANTIDAD DE FANGOS GENERADOS",2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015]
["Tn. Materia Seca",5023,4212,4700,5369,5335,5413,5477,5361,5227,5431]
[]
[]
["HABITANTES EQUIVALENTES TRATADOS",2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015]
["%",57,67.48,95,96,98.7,99,99,99,99,99]