{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Redes","Estaciones","Estaciones_Redes","Analizadores"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":83,"comments":57,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Redes","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,3,19,4],[7,2,7,5],[13,2,13,5],[33,26,33,28],[33,4,33,14],[33,15,33,25],[33,1,33,3],[1,1,1,5],[3,3,3,5],[4,3,4,5],[5,3,5,5],[2,3,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Red"]
[null,"Red","Ámbito","Nombre"]
[null,2601,"CA","RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA RIOJA"]
[null,"3104","CA","RED DE VIGILANCIA DE LAS CENTRALES TÉRMICAS DE CASTEJÓN"]
[null,null,"CA","RED DE VIGILANCIA DE LA CENTRAL TERMICA DE ARRÚBAL"]
[]
[null,null,"ORGANISMO RESPONSABLE DE LA RED"]
[null,"Red","Nombre","Provincia","Municipio","Código postal"]
[null,2601,"CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE LA RIOJA","RIOJA (LA)","LOGROÑO",26071]
[null,"3104","CENTRALES TÉRMICAS DE CASTEJÓN","NAVARRA","CASTEJÓN","31590"]
[null,null,"CENTRAL TERMICA DE ARRÚBAL","LA RIOJA","ARRUBAL",26019]
[]
[null,null,"ORGANISMO RESPONSABLE DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS"]
[null,"Red","Nombre","Provincia","Municipio","Código postal"]
[null,2601,"CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE LA RIOJA","RIOJA (LA)","LOGROÑO",26071]
[null,"3104"]
[null,null,"CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE LA RIOJA","RIOJA (LA)","LOGROÑO",26071]
[]
[null,null,null,"OTROS"]
[null,null,null,"Red","Ref. horaria"]
[null,null,null,2601,"GMT"]
[null,null,null,"3104","GMT"]
[{"$nulls":4},"GMT"]

{"sheet":"Estaciones","index":1,"n_rows":36,"n_cols":14,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[1,1,1,13],[10,1,10,5],[19,1,19,10],[28,1,28,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"DATOS DE LAS ESTACIONES"]
[null,"Provincia","Municipio","Estación","AIRBASE","Nombre","Fecha de instalación","Fecha de retirada","Longitud\nETRS90","Latitud\nETRS90","Altitud","Dirección postal","Localidad","Código postal"]
[null,26,89,1,"ES1602A","LA CIGÜEÑA","2001/06/30",null,"2º 25' 40,01644\" W","42º 27' 50,13076\" N",386,"C/ LA Cigüeña","LOGROÑO",26004]
[null,26,89,2,"ES1603A","PRADO VIEJO (METEOROLOGÍA)","2001/07/01",null,"2º 28' 21,81765\" W","42º 27' 18,42069\" N",390,"C/ Prado Viejo 62 bis","LOGROÑO",26071]
[null,26,11,1,"ES1649A","ALFARO","2003-02-01",null,"1º 44' 37,32432\" W","42º 10' 33,38692\" N",365,"Monte La Plana","ALFARO",26540]
[null,26,19,1,"ES1779A","ARRÚBAL","2004-10-01",null,"2º 14' 22,09233\" W","42º 26' 23,42288\" N",336,"Camino Cementerio","ARRÚBAL",26509]
[null,26,66,1,"ES1746A","GALILEA","2004-09-01",null,"2º 13' 54,18614\" W","42º 20' 29,23388\" N",584,"Depósito Municipal","GALILEA",26144]
[null,26,117,1,"ES1753A","PRADEJÓN","2004-09-01",null,"2º 3' 33,11851\" W","42º 20' 23,74968\" N",402,"Depósito Municipal","PRADEJÓN",26510]
[]
[null,"CLASE DE ESTACIÓN"]
[null,"AIRBASE","Clase de área","Tipo de estación","Clase de zona","Propósito de la estación"]
[null,"ES1602A","U","T",4,5]
[null,"ES1603A","S","T",2,32]
[null,"ES1649A","CCI","I",5,21]
[null,"ES1779A","CCI","I",8,17]
[null,"ES1746A","REG","I",8,17]
[null,"ES1753A","CCI","I",8,17]
[]
[null,"ENTORNO LOCAL"]
[null,"AIRBASE","Población","Radio de representatividad","Ancho de la calle","Distancia al bordillo","Altura de obstáculos","Distancia a obstáculos","IMD","% Pesados","Velocidad media"]
[null,"ES1602A",136943,1.8,16,3,14,30,400,4,30]
[null,"ES1603A",136943,1.8,11,16,9,10,300,15,40]
[null,"ES1649A",15000,10,null,null,null,12]
[null,"ES1779A",3077,15]
[null,"ES1746A",1416,15]
[null,"ES1753A",43466,15]
[]
[null,"FUENTES EMISORAS"]
[null,"AIRBASE","Distancia fuentes emisión de emisión","Código SNAP de la primera fuente de emisión","Código SNAP de la segunda fuente de emisión","Comentarios"]
[null,"ES1602A",1.1,7,2]
[null,"ES1603A","0.580",7,8,"La estación únicamente mide parámetros meteorológicos."]
[null,"ES1649A",1,3,1]
[null,"ES1779A",0.5,10,1]
[null,"ES1746A",1,10,1]
[null,"ES1753A",1,10,1]

{"sheet":"Estaciones_Redes","index":2,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"PERTENENCIA DE ESTACIONES A REDES"]
[null,"AIRBASE","Provincia","Municipio","Estación","Red"]
[null,"ES1602A",26,89,1,2601]
[null,"ES1603A",26,89,2,2601]
[null,"ES1649A",26,11,1,3104]
[null,"ES1779A",26,19,1]
[null,"ES1746A",26,66,1]
[null,"ES1753A",26,117,1]

{"sheet":"Analizadores","index":3,"n_rows":48,"n_cols":21,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,19],[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ESTACIONES",null,null,"ANALIZADORES"]
["Provincia","Municipio","Estación","Magnitud","Nombre de la magnitud","Técnica de análisis","Nombre de la técnica","Marca del analizador","Descripción de la marca","Modelo del analizador","Descripción del modelo","Fecha de instalación","Fecha de retirada","Longitud de la toma","Altura de la toma","Periodo","Integración","Método de calibración","Descripción del método","Periodo de calibración","Comentarios"]
[26,89,1,1,"DIÓXIDO DE AZUFRE",38,"FLUORESCENCIA ULTRAVIOLETA","API","API","100A",null,"2001/06/30",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,89,1,6,"MONÓXIDO DE CARBONO",48,"ABSORCION INFRARROJA","API","API",300,null,"2001/06/30",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,89,1,7,"MONÓXIDO DE NITRÓGENO",8,"QUIMILUMINISCENCIA","API","API","200A",null,"2001/06/30",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,89,1,8,"DIÓXIDO DE NITRÓGENO",8,"QUIMILUMINISCENCIA","API","API","200A",null,"2001/06/30",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,89,1,9,"PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN <2,5µm",50,"GRAVIMETRIA","IND",null,"LVS3",null,"2001/07/01","2004-12-31",null,3,1440,"-",6,null,365]
[26,89,1,10,"PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN <10µm",49,"ABSORCION BETA","MET ONE","MET ONE","BAM1020",null,"2001/06/30",null,1,3,60,3600,4,null,1]
[26,89,1,10,"PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN <10µm",50,"GRAVIMETRIA","IND",null,"LVS3",null,"2001/07/01","2004-12-31",null,3,1440,"-",6,null,365]
[26,89,1,12,"ÓXIDOS DE NITRÓGENO TOTALES",8,"QUIMILUMINISCENCIA","API","API","200A",null,"2001/06/30",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,89,1,14,"OZONO",6,"ABSORCION ULTRAVIOLETA","API","API","400A",null,"2001/06/30",null,1,3,60,900,5,null,365]
[26,89,1,20,"TOLUENO",59,"CROMATOGRAFIA DE GASES","SYNTECH SPECTRA","SYNTECH SPECTRA","GC855",null,"2001/06/30",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,89,1,30,"BENCENO",59,"CROMATOGRAFIA DE GASES","SYNTECH SPECTRA","SYNTECH SPECTRA","GC855",null,"2001/06/30",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,89,1,31,"XILENO",59,"CROMATOGRAFIA DE GASES","SYNTECH SPECTRA","SYNTECH SPECTRA","GC855",null,"2001/06/30",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,89,1,89,"PRECIPITACIÓN",89,"METEOROLOGÍA",{"$nulls":4},"2001/06/30",null,null,null,60,{"$nulls":4},"Medida por cámara dual con cierre de contacto"]
[26,89,2,81,"VELOCIDAD DEL VIENTO",89,"METEOROLOGÍA",{"$nulls":4},"2001/07/01",null,null,null,60,{"$nulls":4},"Medida por ultrasonidos"]
[26,89,2,82,"DIRECCIÓN DEL VIENTO",89,"METEOROLOGÍA",{"$nulls":4},"2001/07/01",null,null,null,60]
[26,89,2,83,"TEMPERATURA MEDIA",89,"METEOROLOGÍA",{"$nulls":4},"2001/07/01",null,null,null,60]
[26,89,2,86,"HUMEDAD RELATIVA",89,"METEOROLOGÍA",{"$nulls":4},"2001/07/01",null,null,null,60]
[26,89,2,87,"PRESIÓN BAROMÉTRICA",89,"METEOROLOGÍA",{"$nulls":4},"2001/07/01",null,null,null,60]
[26,89,2,88,"RADIACIÓN SOLAR",89,"METEOROLOGÍA",{"$nulls":4},"2001/07/01",null,null,null,60,{"$nulls":4},"Medida por célula de silicio"]
[26,11,1,1,"DIÓXIDO DE AZUFRE",38,"FLUORESCENCIA ULTRAVIOLETA","API","API","100A",null,"2003-02-01",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,11,1,6,"MONÓXIDO DE CARBONO",48,"ABSORCION INFRARROJA","API","API",300,null,"2003-02-01",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,11,1,7,"MONÓXIDO DE NITRÓGENO",8,"QUIMILUMINISCENCIA","API","API","200A",null,"2003-02-01",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,11,1,8,"DIÓXIDO DE NITRÓGENO",8,"QUIMILUMINISCENCIA","API","API","200A",null,"2003-02-01",null,1,3,60,900,4,null,15]
[26,11,1,10,"PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN <10µm",49,"ABSORCION BETA","MET ONE","MET ONE","BAM1020",null,"2003-02-01",null,1,3,60,3600,6,null,365]
[26,11,1,14,"OZONO",6,"ABSORCION ULTRAVIOLETA","API","API","400A",null,"2001/06/30",null,1,3,60,900,5,null,365]
[26,19,1,1,"DIÓXIDO DE AZUFRE",38,"FLUORESCENCIA ULTRAVIOLETA","THERMO","THERMO","43 C",null,"2004/10/01",null,1,3,15,900,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,19,1,6,"MONÓXIDO DE CARBONO",48,"ABSORCION INFRARROJA","THERMO","THERMO","48 C",null,"2004/10/01",null,1,3,15,900,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,19,1,7,"MONÓXIDO DE NITRÓGENO",8,"QUIMILUMINISCENCIA","THERMO","THERMO","42 C",null,"2004/10/01",null,1,3,15,900,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,19,1,8,"DIÓXIDO DE NITRÓGENO",8,"QUIMILUMINISCENCIA","THERMO","THERMO","42 C",null,"2004/10/01",null,1,3,15,900,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,19,1,9,"PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN <2,5µm",47,"MICROBALANZA","R.P","R.P","TEOM-1400A",null,"2004/10/01",null,null,3,60,3600,6,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,19,1,10,"PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN <10µm",49,"ABSORCION BETA","THERMO","THERMO","FH - G2I -R",null,"2004/10/01",null,1,3,60,3600,8,"CALIBRACION  AUTOMÁTICA",1]
[26,19,1,14,"OZONO",6,"ABSORCION ULTRAVIOLETA","THERMO","THERMO","49 C",null,"2004/10/01",null,1,3,15,900,5,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",365]
[26,66,2,1,"DIÓXIDO DE AZUFRE",38,"FLUORESCENCIA ULTRAVIOLETA","THERMO","THERMO","43 C",null,"2004/09/01",null,1,3,15,900,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,66,2,6,"MONÓXIDO DE CARBONO",48,"ABSORCION INFRARROJA","THERMO","THERMO","48 C",null,"2004/09/01",null,1,3,15,900,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,66,2,7,"MONÓXIDO DE NITRÓGENO",8,"QUIMILUMINISCENCIA","THERMO","THERMO","42 C",null,"2004/09/01",null,1,3,15,900,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,66,2,8,"DIÓXIDO DE NITRÓGENO",8,"QUIMILUMINISCENCIA","THERMO","THERMO","42 C",null,"2004/09/01",null,1,3,60,3600,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,66,2,9,"PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN <2,5µm",47,"MICROBALANZA","R.P","R.P","TEOM-1400A",null,"2004/09/01",null,null,3,60,3600,6,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,66,2,10,"PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN <10µm",49,"ABSORCION BETA","THERMO","THERMO","FH - G2I -R",null,"2004/09/01",null,1,3,15,900,8,"CALIBRACION  AUTOMÁTICA",1]
[26,66,2,14,"OZONO",6,"ABSORCION ULTRAVIOLETA","THERMO","THERMO","49 C",null,"2004/09/01",null,1,3,15,900,5,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",365]
[26,117,3,1,"DIÓXIDO DE AZUFRE",38,"FLUORESCENCIA ULTRAVIOLETA","THERMO","THERMO","43 C",null,"2004/09/01",null,1,3,15,900,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,117,3,6,"MONÓXIDO DE CARBONO",48,"ABSORCION INFRARROJA","THERMO","THERMO","48 C",null,"2004/09/01",null,1,3,15,900,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,117,3,7,"MONÓXIDO DE NITRÓGENO",8,"QUIMILUMINISCENCIA","THERMO","THERMO","42 C",null,"2004/09/01",null,1,3,15,900,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,117,3,8,"DIÓXIDO DE NITRÓGENO",8,"QUIMILUMINISCENCIA","THERMO","THERMO","42 C",null,"2004/09/01",null,1,3,15,900,4,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,117,3,9,"PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN <2,5µm",47,"MICROBALANZA","R.P","R.P","TEOM-1400A",null,"2004/09/01",null,null,3,60,3600,6,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",15]
[26,117,3,10,"PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN <10µm",49,"ABSORCION BETA","THERMO","THERMO","FH - G2I -R",null,"2004/09/01",null,1,3,60,3600,8,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",1]
[26,117,3,14,"OZONO",6,"ABSORCION ULTRAVIOLETA","THERMO","THERMO","49 C",null,"2004/09/01",null,1,3,15,900,5,"CALIBRACION  MANUAL Y AUTOMÁTICA",365]